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КАРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Penosil Premium Greenhouse Silicone
Дата составления:  
30.08.06 

Номер версии :
3
Дата изменения: 
06.01.2011
1. Идентификация лица, ответственного за химикат и продажу химиката
1.1. Наименование изделия:
PENOSIL Premium Greenhouse Silicone

1.2. Производитель:

OÜ Krimelte

              Адрес:      

Суур-Паала 10 


13619 Таллинн 


Эстония


Телефон:

(+372) 605 9300

1.3. Телефон службы спасения:
(+372) 112

2. Опасность
2.1. Огнеопасность и взрывоопасность: В закрытых помещениях пары  могут образовать 


взрывоопасную смесь с воздухом, что может стать 


причиной взрыва при наличии источника возгарания.
2.2. Опасность для здоровья:
Может вызывать раздражение кожи и глаз.
2.3. Опасность для окружающей среды: 


Неизвестна
2.4. Необходимая информация при маркировке
Символ опасности:
 Отсутствует

S2 Хранить в недоступном для детей месте 

S24/25 Избегать попадания химиката на кожу и в глаза 
3. Информация о составе
3.1. Наименование:  Cиликон для теплиц
Полидиметилоксилан + наполняющие вещества + добавки
+ ацетокисан (связующее вещество)
3.2. Опасные составляющие:

	№ CAS
	Опасная составляющая
	Содержание
	Обозначение опасности

	
	
	Макс.
	Единица
	Символ
	R-фаза

	64742-46-7
	Дестиллаты, керосин
	25
	%
	Xn
	65

	245-366-4
	Метилтрис(метилэтилкетоксим) силан
	5
	%
	Xi
	21-36/38


4. Меры по оказанию первой помощи
4.1. При вдыхании:
 
Вывести пострадавшего на свежий воздух, в случае 


плохого самочувствия обратиться к врачу.
4.2. При попадании на кожу:
Вымойте соприкасавшуюся с веществом кожу с 



помощью воды и мыла, если раздражение не проходит 

обратиться к врачу.
4.3. При попадании в глаза:
Немедленно промыть глаза обильным количеством 



проточной воды, промывать в течение 10-15 минут. 



Обратиться к врачу.
4.4. При проглатывании:
Пить воду в небольших колличествах. Немедленно 


обратиться к врачу и показать этикетку изделия.

5. Меры по тушению пожара
5.1. Подходящие средства тушения пожара: 
Распыленная вода, СО2, пена, порошок, 



песок.
5.2. Неподходящие средства тушения пожара:Струя воды
5.3. Возможные дополнительные опасности: 
- 

5.4. Необходимые средства защиты при тушении пожара: Использовать соответствующую 


защитную одежду и средства защиты 



дыхательных путей.

6. Меры при попадании в окружающую среду
6.1. Меры личной защиты: 

Носить соответствующую защитную одежду 


(см. пункт 8). Избегать контакта с кожей и 



глазами. Избегать вдыхания паров.
6.2. Методы защиты окружающей среды:
Не допускайте попадания изделия в 



канализацию или на почву.Не смывать 



большми количеством воды. Отходы 



обрабатывать в соответствии 
с 



законодательными требованиями.

6.3. Меры по очистке: 


Застывший материал удалять механически.
6.4. Дополнительная информация:
Предохранять материал от воспламенения.
7. Хранение и обращение:
7.1. Обращение: 

Обеспечить необходимую вентиляцию. Избегать 


контакта с кожей и глазами, хранить вдали от источников 

воспламенения, не курить. Избегать возникновения 


статического электричества.
7.2. Хранение:

Хранить в сухом, прохладном, хорошо вентилируемом 


месте.
8. Предотвращение соприкосновения и личная защита

8.1. Предотвращение соприкосновения: Избегать контакта с кожей и глазами. 
Не вдыхать пары, во время работы не есть, не пить и не курить.
8.2. Средства защиты при работе:
8.2.1. Защита дыхательных путей: 

В случае долгой работы использовать маску 


с фильтром ABEK.
8.2.2. Защита рук: 


Резиновые перчатки.
8.2.3. Защита глаз: 


Защитные очки.
8.2.4. Защита кожи: 


Рабочая одежда.
9. Физические и химические свойства
9.1. Состояние:

Пастообразное
9.2. Запах:

Легкий
9.3. рН

Не определен
9.4. Температура кипения
Не определена
9.5. Температура воспламенения
Не определена
9.6. Температура самовоспламенения 400 °С
9.7. Границы взрывоопасности
Не определены
9.8. Давление паров

Не определено
9.9. Плотность: 

0,98 – 1,05 г/см3/при температуре +25°С
9.10. Растворимость в воде:
Не растворим
10. Стабильность и способность реагировать
Если хранить и использовать согласно требованиям, то не представляет опасности. 
10.1. Избегаемые условия: 
Влажность.

10.2. Избегаемые материалы: 
Реагирует с кислотами, щелочами и водой.

10.3. Опасные продукты распада: 
Под воздействием влажности образуется  2-



бутаноноксим (CAS 96-29-7 c>1% Xn R21-40-41-43), с 


резким неприятным запахом, На основании опытов 


известно, что при 
нагревании до 150 °С выделяется 


небольшое кол.-во формальдегида.
11. Информация о токсичности
11.1. Сильное отравление: 
Изделие не исследовалось.
11.2. Иная информация: 
После выделения летучих соединений изделие не 


опасно для человека и окружающей среды.



Продукты гидролиза: при соприкосновении с водой 



образуется уксусная кислота, которая раздражает кожу и 


слизистую оболочку.




Органические растворители: по литературным 




источникам алифатные углеводороды слегка 




раздражают кожу и слизистую оболочку, а также имеют 


наркотическое действие и сушат кожу. Если легкие 



повреждены может вызвать воспаление.
12. Экологическая информация
12.1. Опасность для окружающей среды (экологическая токсичность): Соответственно опыту 

ядовитость для рыб маловероятна.
12.2. Стабильность и способность распадаться: Затвердевший силикон не распадается. 


Растворители распадаются, при соприкосновении с 


водой образуется уксусная кислата.
12.3. Биоаккумуляция: 

Не наблюдается
12.4. Дополнительная инфрмация
Полимер с перпендикулярными связями не 



растворяется в воде.
13. Переработка отходов
13.1. Следовать государственным и местным предписаниям по переработке отходов.

14. Требования к перевозке
14.1. Наземные перевозки

14.1.1. Класс опасности перевозки/ADR
Неизвестен  

14.1.2. Номер обозначения опасности
Неизвестен 

14.1.3. Наименование признака перевозки
Не опасный материал 
14.2. Морские перевозки
14.2.1. Класс опасности перевозки/IMDG
Неизвестен 

14.2.2. Номер обозначения опасности
Не опасный материал

14.3. Воздушные перевозки
14.3.1. Класс опасности перевозки/ICAO/IATA
Неизвестен
15. 15.Информация о регулировании

15.1 Закнодательные акты и постановления, регулирующие безопасность, охрану здоровья и окружающей среды для данного вещетсва или смеси:

-
15.2  Оценка химической безопасности:



-

16. Прочая информация
16.1. Текст R-предложений (представлен в пункте 3)

R21      Опасно при контакте с кожей
R36/38 Раздражает глаза и кожу
R65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании
16.2. Рекомендация по проведению обучения

16.3. Ограничения при применении

16.4. Прочая информация

16.5. Источники информации, использованные при составлении Карты безопасности

Карта безопасности находится в соответствии с  Постановлением Европейского Парламента и Совета (EÜ) №1907/2006. 

16.6. Добавленная или удаленная при дополнении Карты безопасности информация. 

Приведено  в соответствие с постановлением Европейского Парламента и Совета ЕС нр. 1907/2006.
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