Возможности применения лент ПСУЛ HANNO™
Правильная защита при ветре и осадках

	
	BG1
	BG2
	HBD

	Монтаж окон
	
	
	

	Защита от ливневых осадков проемов с четвертью и без. Ливневая стойкость >600 Па
	•
	
	

	Защита от ливневых осадков проемов с четвертью и без. Ливневая стойкость >300 Па
	•
	•
	•

	Утепление монтажного шва
	•
	•
	

	Требуется звукоизоляция
	•
	
	

	Сопряжение профилей/заполнение
	•
	•
	•

	Фасадные работы
	
	
	

	Подвижные швы в панельном строительстве
	•
	
	

	Оконный монтаж с выносом
	•
	
	

	Уплотнение между клинкерными кирпичами
	•
	
	

	Уплотнение между бетонными панелями
	•
	
	

	Уплотнение фасадов из натурального камня
	•
	
	

	Основание для монолитного бетона
	•
	•
	

	Строительство домов / готовое строительство
	
	
	

	Уплотнения в деревянном домостроении
	•
	•
	•

	Теплоизоляция 
	•
	•
	

	Звукоизоляция
	•
	
	

	Изолирующие перегородки
	•
	•
	•

	Зимние сады
	•
	•
	•

	Внутренняя отделка
	
	
	

	Легкие перегородки / сопряжения листов из гипсокартона
	•
	•
	•

	Ветровая защита кровли
	•
	•
	•

	Развязка двойных полов
	•
	•
	•

	Металлоконструкции
	
	
	

	Легкие металлоконструкции с классом нагрузки BG1 DIN18542 / Typ 1a
	•
	
	

	Легкие металлоконструкции с классом нагрузки BG2 DIN18542 / Typ 2a
	
	•
	

	Стыки с ливневой защитой >600 Па
	•
	
	

	Стыки с ливневой защитой >300 Па
	
	•
	•

	Кровельные работы 
плоские / крутые скаты
	
	
	

	Солнечные коллекторы
	•
	•
	

	Мансардные окна
	•
	•
	

	Сопряжения плоской кровли
	•
	
	

	Уплотнения стоячих фальцев
	•
	
	

	Уплотнение черепичной кровли
	•
	•
	•

	Уплотнения водосточных систем
	•
	•
	

	Уплотнения конька / кромок / желобов / слуховых окон
	•
	•
	

	Уплотнение фронтонов / каменной кладки
	•
	•
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